**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА**

**Памятка садоводам и жителям района, проживающим в частном жилом секторе**

**Правила обращения с газовыми баллонами:**

* храните газовый баллон вне дома, в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал. Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей;
* воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горящих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработавшего баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора;
* для соединения баллона с газового плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой, длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте растяжения, перекручивания или пережатия шланга;
* не устанавливайте баллоны ближе 0,5 м к газовой плите и 1 м к радиатору отопления или печи;
* не оставляйте без присмотра зажженные газовые горелки;
* по окончании работ кран баллона закройте;
* храните вне помещения отдельно друг от друга, как заправленные, так и пустые, неиспользуемые баллоны.

**При эксплуатации печного отопления:**

* отопительный сезон начинайте с проверки и ремонта отопительной печи, чистки ее и побелки: на белом фоне легче заметить появление трещин и копоти от проходящего через них дыма;
* не забудьте на пол перед топкой прибить металлический лист размером не менее 50×70 см;
* дверца топки должна надежно закрываться;
* не оставляйте без присмотра топящуюся печь;
* не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;
* не выбрасывайте золу и уголь из печи вблизи строений;
* не располагайте мебель и горючие предметы ближе 0,5 м от топящихся печей.

**Уважаемые жители!**

* обратите внимание, сможет ли пожарная машина в случае возгорания подъехать к вашему дому, участку;
* необходимо систематически очищать территориюсвоего участка и вокруг него от сухой травы и мусора;
* не разводите костры и не сжигайте мусор вблизи жилья и хозяйственных построек.

**Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан**

* ёмкость с водой объемом 200 литров (в летнее время) с закрывающейся крышкой;
* огнетушитель (порошковый или углекислотный);
* кошма (покрывало из брезента или плотной ткани);
* ведро;
* топор;
* лопата;
* лестница.

**В случае пожара звоните по телефону «01»,**

**по сотовой связи «101» или «112»**