**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА**

**Памятка садоводам и жителям, проживающим в индивидуальных жилых строениях**

Правила обращения с газовыми баллонами:

* храните газовый баллон вне дома, в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал. Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей;
* воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горящих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что вентили нового и отработавшего баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора;
* для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный газовый шланг с маркировкой длиной не более 1,5 м. Не допускайте растяжения, перекручивания или пережатия шланга;
* устанавливайте баллоны не ближе 0,5 м к газовой плите и не ближе 1 м от приборов отопления или печи;
* не оставляйте без присмотра зажженные газовые конфорки;
* закройте вентиль газового баллона по окончании работ;
* храните вне помещения отдельно друг от друга как заправленные, так и пустые, неиспользуемые баллоны.

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА**

**Памятка садоводам и жителям, проживающим в индивидуальных жилых строениях** 

Правила обращения с газовыми баллонами:

* храните газовый баллон вне дома, в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал. Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей;
* воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горящих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что вентили нового и отработавшего баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора;
* для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный газовый шланг с маркировкой длиной не более 1,5 м. Не допускайте растяжения, перекручивания или пережатия шланга;
* устанавливайте баллоны не ближе 0,5 м к газовой плите и не ближе 1 м от приборов отопления или печи;
* не оставляйте без присмотра зажженные газовые конфорки;
* закройте вентиль газового баллона по окончании работ;
* храните вне помещения отдельно друг от друга как заправленные, так и пустые, неиспользуемые баллоны.

Перед эксплуатацией печного отопления:

* отопительный сезон начинайте с проверки и ремонта отопительной печи, чистки ее и побелки: на белом фоне легче заметить появление трещин и копоти от проходящего через них дыма;
* прибейте на пол перед топкой металлический лист размером не менее 50×70 см.

При топке печи запрещается:

* оставлять без присмотра топящуюся печь;
* использовать для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;
* оставлять открытой дверцу топки печи;
* располагать мебель и пожароопасные предметы ближе

0,5 м от топящихся печей;

* выбрасывать золу и уголь из печи вблизи строений.

Перечень первичных средств тушения пожаров и

противопожарного инвентаря:

* ёмкость с водой объемом не менее 200 литров (в летнее время) с закрывающейся крышкой;
* огнетушитель (порошковый или углекислотный);
* кошма (покрывало из брезента или плотной ткани);
* ведро;
* топор;
* лопата;
* лестница.

Уважаемые жители Калининского района!

* обратите внимание, сможет ли пожарная машина в случае возгорания подъехать к вашему дому, участку;
* контролируйте состояние электропроводки и электрических розеток, не перегружайте электрическую сеть;
* систематически очищайте территориюсвоего участка и территорию вокруг него от сухой травы и мусора;
* не разводите костры и не сжигайте мусор вблизи жилья и хозяйственных построек.

В случае пожара звоните по телефону **«01»**,

по сотовой связи **«101»** или **«112»**

Перед эксплуатацией печного отопления:

* отопительный сезон начинайте с проверки и ремонта отопительной печи, чистки ее и побелки: на белом фоне легче заметить появление трещин и копоти от проходящего через них дыма;
* прибейте на пол перед топкой металлический лист размером не менее 50×70 см.

При топке печи запрещается:

* оставлять без присмотра топящуюся печь;
* использовать для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;
* оставлять открытой дверцу топки печи;
* располагать мебель и пожароопасные предметы ближе

0,5 м от топящихся печей;

* выбрасывать золу и уголь из печи вблизи строений.

Перечень первичных средств тушения пожаров и

противопожарного инвентаря:

* ёмкость с водой объемом не менее 200 литров (в летнее время) с закрывающейся крышкой;
* огнетушитель (порошковый или углекислотный);
* кошма (покрывало из брезента или плотной ткани);
* ведро;
* топор;
* лопата;
* лестница.

Уважаемые жители Калининского района!

* обратите внимание, сможет ли пожарная машина в случае возгорания подъехать к вашему дому, участку;
* контролируйте состояние электропроводки и электрических розеток, не перегружайте электрическую сеть;
* систематически очищайте территориюсвоего участка и территорию вокруг него от сухой травы и мусора;
* не разводите костры и не сжигайте мусор вблизи жилья и хозяйственных построек.

В случае пожара звоните по телефону **«01»**,

по сотовой связи **«101»** или **«112»**